PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZDAZIARY PRZEZ WIEŚ OD KM 0+000 DO KM 0+470 GMINA JAROCIN POW. NISKO WOJ 
	                      PODKARPACKIE
	Budowa :	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZDZIARY  PRZEZ WIEŚ OD KM 0+000 DO KM 0+470 GMINA JAROCIN POW. NISKO
	Obiekt :	PRZEBUDOWA EDROGI GMINNEJ  ZDZIARY PRZEZ WIEŚ OD KM 0+000 DO KM 0+470 GMINA JAROCIN POW. NISKO
	Adres :	ZDZIARY GMINA JAROCIN

	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	1	Roboty przygotowawcze		
	Numer specyfikacji :  D-01.01.01
	Kod CPV :  45100000-8
	 
	1	KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	0,470	km
		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
		od km 0+000 do km 0+470=0,47km
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Sprawdzenie i uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami.
	 2. Niwelacja kontrolna reperów i osi trasy.
	 3. Niwelacja kontrolna poprzeczników z ewentualnym wytyczeniem
	    dodatkowych przekroi.
	 4. Wyznaczenie krawędzi skarp z ustawieniem i konserwacją szablonów.
	 5. Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obręb robót.
	 6. Wykonywanie pomiarów bieżących w miarę robót.
	 7. Wyrób kołków pomiarowych i reperów w okresie budowy.

	2	ICRB - KNR 201-0109-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	0,080	ha
		Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników:średnio- gęstych\par 		400x2,0=800m2 =0,08h
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Ręczny wyrąb drzew zagajnika, poszycia i krzaków z odrąbaniem gałęzi.
	 2. Odniesienie na odległość do 50 m drągowiny, gałęzi i krzaków z ułoże-
	    niem w stosy.
	 3. Wykarczowanie pniaków z odniesieniem poza granice roboty na odległość
	    do 50 m i ułożenie w stosy.

	3	KNR 201-0111-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	800,000	m2
		Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu z wywiezieniem
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Wycięcie wrzosu.
	 2. Zgrabienie w stosy wyciętego wrzosu oraz drobnych gałęzi, korzeni
	    drzew i kory jako pozostałości po wyrębie lasu, zagajników i krzaków.
	 3. Usunięcie przy użyciu grabi warstwy ściółki i zgrabienie w stosy.
	 4. Spalenie na miejscu lub wywiezienie wyżej wymienionych pozostałości
	    na odległość do 2 km.

	 
	2	Podbudowy z kruszywa, żużla i tłucznia kamiennego		
	Numer specyfikacji :  D-04.04.00
	Kod CPV :  45233320-8
	 
	4	KNR 231-0103-05-00 IGM Warszawa	1 931,000	m2
		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: V-VI
		od km 0+000 do km 0+410=410x4,50 =1845m2 + skrzyż .86m2=1931m2
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Wyprofilowanie podłoża.
	 2. Zagęszczenie podłoża.

	5	KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa	6,000	szt
		Regulacja pionowa: włazów kanałowych z  ptrzebudową na studnie teleskopowe

	                      PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZDAZIARY PRZEZ WIEŚ OD KM 0+000 DO KM 0+470 GMINA JAROCIN POW. NISKO WOJ 
	                      PODKARPACKIE
	2. Podbudowy z kruszywa, żużla i tłucznia kamiennego

	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		szt 6
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Zdięcie kratki ściekowej lub innego przykrycia.
	 2. Rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki.
	 3. Odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokół urządzenia.
	 4. Zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze (chodnik).
	 5. Wykonanie deskowania.
	 6. Ułożenie i zagęszczenie betonu.
	 7. Rozebranie deskowania.
	 8. Osadzenie kratki ściekowej lub innego przykrycia na zaprawie
	    cementowej wraz z jej przygotowaniem.

	6	KNR 231-0102-01-00 IGM Warszawa	109,000	m2
		Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni/do 2,5m/ w gruncie kategorii II-IV, o głębokości: 20 cm
		od km 0+000 do km 0+085=85x0,50=42m2
		łuk w od km 0+135 dł. 40mx1,20+prost przej. 4x15x0,3=48+18+43=109m2
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Ręczne ospojenie gruntu z odrzuceniem urobku na pobocze.
	 2. Ręczne wyprofilowanie dna koryta z mechanicznym zagęszczeniem.
	 3. Uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu.
	 4. Mechaniczne zagęszczenie poboczy.
	 
	AGA: Nakłady dotyczą jezdni i chodników o szerokości 2,5 m.

	7	KNR 201-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	270,000	m2
		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ , przy grubości warstwy: do 15 cm z
		wbudowaniem w pobocza drogi
		od km 0+410 do km 0+470 = 60mx4,50 = 270m2
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Usunięcie ziemi roślinnej spycharką poza granicę robót i ręczne
	    podgarnięcie humusu na hałdzie.
	 
	 UWAGA: 1. Nakłady w tablicy uwzględniają przemieszczenie humusu na
	    odległość do 40 m.
	 2. Nakłady z tytułu przemieszczenia humusu na dalsze odległości -
	    po obliczeniu objętości - przyjmuje się z tablicy 0229.

	8	KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa	258,000	m2
		Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 10 cm
		wbudowanie ziemi w pobocza
		od km 0+410 do 0+470=60x4,30=258m2
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1.Odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład lub hałdę.
	 2. Profilowanie dna koryta z mechanicznym zagęszczeniem.
	 3. Uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu.
	 4. Mechaniczne zagęszczenie poboczy.

	9	KNR 231-0204-03-00 IGM Warszawa	367,000	m2
		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia o grubości po uwałowaniu: 20 cm
		poszerzenie 109m2+ koryto na całej szer. 258 =367m2
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Ułożenie podkładu wraz z osadzeniem kamieni oporowych.
	 2. Zaklinowanie podłoża tłuczniem.
	 3. Uwałowanie podkładu.

	                      PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZDAZIARY PRZEZ WIEŚ OD KM 0+000 DO KM 0+470 GMINA JAROCIN POW. NISKO WOJ 
	                      PODKARPACKIE
	2. Podbudowy z kruszywa, żużla i tłucznia kamiennego

	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 4. Rozścielenie dolnej warstwy tłuczenia z wyrównaniem pod szablon.
	 5. Uwałowanie dolnej warstwy z polaniem wodą.
	 6. Rozścielenie górnej warstwy tłucznia z wyrównaniem pod szablon.
	 7. Rozścielenie klińca i miału kamiennego ze stopniowym uzupełnianiem
	    w czasie wałowania.
	 8. Uwałowania górnej warstwy tłucznia z polaniem wodą.
	 9. Zamknięcie górnej warstwy przez rozścielenie drobnego kruszywa.
	10. Pielęgnacja wykonanej powierzchni.

	10	KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa	2 151,000	m2
		Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna z mieszanki kamiennej 0-32 o grubości po zagęszczeniu: 12 cm
		470x4,20=1974m2+łuki66m2+skrzyż 86m2+ zjazdy 5x5=25m2
		1974+66+86+25=2151m2
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Mechaniczne rozścielenie
	 2. Ręczne odrzucenie nadziarna.
	 3. Zagęszczenie warstwy dolnej.
	 4. Mechaniczne rościelenie górnej warstwy kruszywa.
	 5. Wyprofilowanie i zagęszczenie warstwy górnej z nawilżaniem wodą.
	 6. Posypanie górnej warstwy miałem kamiennym.
	 
	GA: 1. Kalkulację podbudowy z kruszywa naturalnego rozścielanego ręcznie
	ustala się jak dolną warstwę nawierzchni z kruszywa naturalnego
	na podstawie tablicy 0202 kol. 01 i 02.
	    2. Kalkulację podbudowy z kruszywa łamanego rozścielanego ręcznie
	ustala się jak dolną warstwę nawierzchni z kruszywa łamanego
	na podstawie tablicy 0204 kol. 03 i 04.

	 
	3	Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych		
	Numer specyfikacji :  D-05.03.00
	Kod CPV :  45233220-7
	 
	11	KNR 231-0310-01-00 IGM Warszawa	2 104,000	m2
		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 4 cm
		470X4,10=1927m2+łuki 66m2+skrzyż.  86m2+zjazdy  25m2 = 2104m2
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Posmarowanie gorącym bitumem krawędzi nawierzchni, krawężników i
	    urządzeń obcych.
	 2. Mechaniczne rozłożenie warstwami dostarczonej na miejsce wbudowania
	    mieszanki ze wstępnym jej zagęszczeniem urządzeniami wibracyjnymi
	    rozścielacza.
	 3. Ręczne rozłożenie mieszanki w miejscach niedostępnych dla rozkładarki.
	 4. Mechaniczne zagęszczenie warstw nawierzchni z ręcznym ubiciem
	    mieszanki przy krawężnikach i urządzeniach obcych.
	 5. Obcięcie krawędzi.

	12	KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa	2 057,000	m2
		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 4 cm
		470x4,00=1880m2+66+86+25=2057m2
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Posmarowanie gorącym bitumem krawędzi nawierzchni, krawężników i
	    urządzeń obcych.
	 2. Mechaniczne rozłożenie warstwami dostarczonej na miejsce wbudowania
	    mieszanki ze wstępnym jej zagęszczeniem urządzeniami wibracyjnymi

	                      PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZDAZIARY PRZEZ WIEŚ OD KM 0+000 DO KM 0+470 GMINA JAROCIN POW. NISKO WOJ 
	                      PODKARPACKIE
	3. Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych

	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	    rozścielacza.
	 3. Ręczne rozłożenie mieszanki w miejscach niedostępnych dla rozkładarki.
	 4. Mechaniczne zagęszczenie warstw nawierzchni z ręcznym ubiciem
	    mieszanki przy krawężnikach i urządzeniach obcych.
	 5. Obcięcie krawędzi.

	 
	4	Pobocza gruntowe: ścinanie, uzupełnianie i ich naprawa		
	Numer specyfikacji :  D-06.03.00
	Kod CPV :  452360000-0
	 
	13	ICRD - KNR 231-1402-02-00 IGM Warszawa	915,000	m2
		Ręczne plantowanie i uzupełnienie  poboczy
		470x2x1,00=940m2- zjazdy 25m2=915m2
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 - dla kolumny 01:
	 1. Oczyszczenie poboczy przez wygrabienie materiałów kamiennych, gałęzi,
	    liści, trawy oraz złożenie wygrabionych zanieczyszczeń w pryzmy.
	 - dla kolumn 02:
	 1. Plantowanie przez ścięcie miejsc zawyżonych i zasypanie zagłębień wraz
	    z wyrównaniem nawierzchni do wymaganego spadku poprzecznego.
	 - dla kolumn 03- 04:
	 1. Scinanie poboczy (darniny lub gruntu) z wyrównaniem i nadaniem
	    wymaganego spadku oraz załadowanie nadmiaru ścinki na samochód
	    samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km.
	 - dla kolumn 05- 06:
	 1. Scinanie poboczy sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód
	    samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km.

	 
	5	Oznakowanie pionowe wraz z remontem		
	Numer specyfikacji :  D-07.02.00
	Kod CPV :  45233290-8
	 
	14	ICRD - KNR 231-0702-01-00 IGM Warszawa	8,000	szt
		Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 50 mm
		szt. 8
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Wykopanie dołu.
	 2. Ustawienie słupa do pionu.
	 3. Zasypanie gruzem i ziemią.

	15	KNR 231-0703-02-04 IGM Warszawa	8,000	szt
		Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych) -
		A7-  szt. 4,  D1-szt -4,  tabliczki H15- szt 4 .
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Przymocowanie znaków drogowych do słupków (kol. 01, 02, 04, 05).
	 2. Zdjęcie ze słupków znaków drogowych (kol. 03, 06).
	 
	 UWAGA: Nakłady ustalono dla przymocowania znaków niepodświetlonych.

	16	KNR 231-0703-02-06 IGM Warszawa	4,000	szt
		Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych
		H15 - szt.  - 4.

	                      PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZDAZIARY PRZEZ WIEŚ OD KM 0+000 DO KM 0+470 GMINA JAROCIN POW. NISKO WOJ 
	                      PODKARPACKIE
	5. Oznakowanie pionowe wraz z remontem

	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Przymocowanie znaków drogowych do słupków (kol. 01, 02, 04, 05).
	 2. Zdjęcie ze słupków znaków drogowych (kol. 03, 06).
	 
	 UWAGA: Nakłady ustalono dla przymocowania znaków niepodświetlonych.

	 
	- - -    Koniec  wydruku    - - -