PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR. 102201R SZWEDY WOŁOSZYNY GMINA JAROCIN POW. NISKO OD KM 0+000 DO KM  0+653 WOJ. 
	                      PODKARPACKIE
	Budowa :	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ  NR. 102201R SZWEDY - WOŁOSZYNY GM. JAROCIN POW. NISKO
	Obiekt :	PRZEBUDOWA GROGI GMINNEJ NR. 102201R SZWEDY - WOŁOSZYNY  OD KM 0+000 DO KM 0+653 POW. NISKO
	Adres :	JAROCIN POW. NISKO WOJ PODKARPACKIE
	 
	      PRZEDMIAR  INWESTORSKI
	 
		 Str. 1
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	a	ELEMENT :   Roboty przygotowawcze - roboty pomiarowe	

	1	Pozycja	  0,653	km	..................................     .	...................................
		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach  - trasa dróg w terenie równinnym 0d km 0+000 do km
		0+653 =0,653km
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	b	ELEMENT :   Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych	
		wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej	

	2	Pozycja	  392,000	m2	..................................     .	...................................
		Czyszczenie ręczne nawierzchni drogowej: bitumicznej od km 0+000
		do km 0+653 przy krawędziach nawierzchni po 0,30m
		653x2x0,30=392m2
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	3	Pozycja	  12,000	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 4 cm -
		przecięcie nawierzchni piłą, rozebranie nawierzchni na dłudości 2,00m przy włączeniu
		do istniejacej nawierzchmi dla łagodnego połączena wysokościowego3x2x2=12m2
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	4	Pozycja	 2 014,000	m2	..................................     .	...................................
		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa profilowa 10 kg/m2
		643x3,00+85=2014m2
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................

	                      PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR. 102201R SZWEDY WOŁOSZYNY GMINA JAROCIN POW. NISKO OD KM 0+000 DO KM  0+653 WOJ. 
	                      PODKARPACKIE
	ELEMENT :  b. Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych
	wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej
	 
		 Str. 2
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	5	Pozycja	 2 044,000	m2	..................................     .	...................................
		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu
		o grubości: 3 cm
		653x3,00+85=2044m2
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	c	ELEMENT :   Pobocza gruntowe: ścinanie, uzupełnianie i ich naprawa	

	6	Pozycja	  653,000	m2	..................................     .	...................................
		Ręczne plantowanie poboczy
		653x2x0,50 = 653m2
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	Wartość kosztorysowa robót	

	- - -    Koniec  wydruku    - - -