PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR. 102201R SZWEDY WOŁOSZYNY GMINA JAROCIN POW. NISKO OD KM 0+000 DO KM  0+653 WOJ. 
	                      PODKARPACKIE
	Budowa :	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ  NR. 102201R SZWEDY - WOŁOSZYNY GM. JAROCIN POW. NISKO
	Obiekt :	PRZEBUDOWA GROGI GMINNEJ NR. 102201R SZWEDY - WOŁOSZYNY  OD KM 0+000 DO KM 0+653 POW. NISKO
	Adres :	JAROCIN POW. NISKO WOJ PODKARPACKIE
	 
	Data: 2019-09-06	 Str. 1
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	a	ELEMENT :   Roboty przygotowawcze - roboty pomiarowe		
	Numer specyfikacji :  D-04.03.00
	Kod CPV :  45233220-7
	 
	1	KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	0,653	km
		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach  - trasa dróg w terenie równinnym 0d km 0+000 do km 0+653
		=0,653km
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Sprawdzenie i uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami.
	 2. Niwelacja kontrolna reperów i osi trasy.
	 3. Niwelacja kontrolna poprzeczników z ewentualnym wytyczeniem
	    dodatkowych przekroi.
	 4. Wyznaczenie krawędzi skarp z ustawieniem i konserwacją szablonów.
	 5. Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obręb robót.
	 6. Wykonywanie pomiarów bieżących w miarę robót.
	 7. Wyrób kołków pomiarowych i reperów w okresie budowy.

	 
	b	ELEMENT :   Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych		
		wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej		
	Numer specyfikacji :  D-05.05.00
	Kod CPV :  45233220-7
	 
	2	ICRD - KNR 231-1004-03-00 IGM Warszawa	392,000	m2
		Czyszczenie ręczne nawierzchni drogowej: bitumicznej od km 0+000
		do km 0+653 przy krawędziach nawierzchni po 0,30m
		653x2x0,30=392m2
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 - dla kol. 01-06: 1. Oczyszczenie podbudowy lub nawierzchni
	 z zanieczyszczeń ręcznie szczotkami (stalowymi,
	 z piasawy) lub mechanicznie szczotką ciągnioną
	 przez ciągnik.
	     2. Polewanie wodą wężem z cysterny przy czyszczeniu
	 mechanicznym.
	     3. Ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń.
	  - dla kol. 07 i 08: 1. Napełnienie skrapiarek lepiszczem.
	 2. Podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury.
	 3. Skropienie ręczne wężem oczyszczonej podbudowy
	    lub nawierzchni.
	Numer specyfikacji :  D-05.05.00
	Kod CPV :  45233220-7

	3	ICRD - KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa	12,000	m2
		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 4 cm - przecięcie
		nawierzchni piłą, rozebranie nawierzchni na dłudości 2,00m przy włączeniu
		do istniejacej nawierzchmi dla łagodnego połączena wysokościowego3x2x2=12m2
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Ręczne lub mechaniczne wyłamanie nawierzchni.
	 2. Odrzucenie materiału na pobocze z ułożeniem w stosy.

	4	ICRD - KNR 231-0310-01-00 IGM Warszawa	2 014,000	m2

	                      PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR. 102201R SZWEDY WOŁOSZYNY GMINA JAROCIN POW. NISKO OD KM 0+000 DO KM  0+653 WOJ. 
	                      PODKARPACKIE
	ELEMENT :  b. Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych
	wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej
	 
	Data: 2019-09-06	 Str. 2
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa profilowa 100 kg/m2
		643x3,00+85=2014m2
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Posmarowanie gorącym bitumem krawędzi nawierzchni, krawężników i
	    urządzeń obcych.
	 2. Mechaniczne rozłożenie warstwami dostarczonej na miejsce wbudowania
	    mieszanki ze wstępnym jej zagęszczeniem urządzeniami wibracyjnymi
	    rozścielacza.
	 3. Ręczne rozłożenie mieszanki w miejscach niedostępnych dla rozkładarki.
	 4. Mechaniczne zagęszczenie warstw nawierzchni z ręcznym ubiciem
	    mieszanki przy krawężnikach i urządzeniach obcych.
	 5. Obcięcie krawędzi.

	5	ICRD - KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa	2 044,000	m2
		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości:
		3 cm
		653x3,00+85=2044m2
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Posmarowanie gorącym bitumem krawędzi nawierzchni, krawężników i
	    urządzeń obcych.
	 2. Mechaniczne rozłożenie warstwami dostarczonej na miejsce wbudowania
	    mieszanki ze wstępnym jej zagęszczeniem urządzeniami wibracyjnymi
	    rozścielacza.
	 3. Ręczne rozłożenie mieszanki w miejscach niedostępnych dla rozkładarki.
	 4. Mechaniczne zagęszczenie warstw nawierzchni z ręcznym ubiciem
	    mieszanki przy krawężnikach i urządzeniach obcych.
	 5. Obcięcie krawędzi.

	 
	c	ELEMENT :   Pobocza gruntowe: ścinanie, uzupełnianie i ich naprawa		
	 
	6	ICRD - KNR 231-1402-02-00 IGM Warszawa	653,000	m2
		Ręczne plantowanie poboczy
		653x2x0,50 = 653m2
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 - dla kolumny 01:
	 1. Oczyszczenie poboczy przez wygrabienie materiałów kamiennych, gałęzi,
	    liści, trawy oraz złożenie wygrabionych zanieczyszczeń w pryzmy.
	 - dla kolumn 02:
	 1. Plantowanie przez ścięcie miejsc zawyżonych i zasypanie zagłębień wraz
	    z wyrównaniem nawierzchni do wymaganego spadku poprzecznego.
	 - dla kolumn 03- 04:
	 1. Scinanie poboczy (darniny lub gruntu) z wyrównaniem i nadaniem
	    wymaganego spadku oraz załadowanie nadmiaru ścinki na samochód
	    samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km.
	 - dla kolumn 05- 06:
	 1. Scinanie poboczy sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód
	    samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km.

	 
	- - -    Koniec  wydruku    - - -